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Основными целями преддипломной практики по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств являются:
– выполнение выпускной квалификационной работы;
– закрепление, углубление и практическое применение знаний, полученных при изучении дисциплин базовой и вариативной части учебного плана;
– приобретение необходимых знаний и навыков организаторской и профессиональной работы на производстве;
– получения практических навыков решения задач, поставленных перед специалистом в выпускной квалификационной работе;
– сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной работы и выполнение на его основе разделов ВКР.
Прохождение преддипломной практики по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств обеспечивает формирование предусмотренных учебным планом профессиональных компетенций: 
– способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана реализации исследования, выбор методов исследования и обработку результатов
– способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ;
– готовность использовать современные языки программирования для построения эффективных алгоритмов решения сформулированных задач;
– способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты;
– способность оценивать значимость и перспективы использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов;
– способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников;
– способность проектировать модули, блоки, системы и комплексы электронных средств с учетом заданных требований;
– готовность проектировать технологические процессы производства электронных средств с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства.
Во время преддипломной практики по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств студент должен: 
– изучить современного состояния и перспективных направлений развития приборов и устройств электронного направления;
– выполнить этапы ВКР по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств, определенных темой ВКР и индивидуальным заданием на преддипломную практику, календарным планом, формой представления отчетных материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в компетентностном формате результатов;
– оформить отчет, содержащий материалы этапов прохождения преддипломной практики, раскрывающих уровень освоения заданного перечня компетенций, и разделы ВКР по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств, выполненные согласно утвержденному руководителем ВКР плану работы.
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Глава посвящена обзору теории и практики измерения параметров периодических сигналов в условиях помех. Рассматриваются основные определения и свойства периодических сигналов[1], их роль в различных прикладных областях (связи, радиолокации, медицине, промышленной автоматизации и пр.) и основные виды помех (тепловые шумы, импульсные помехи, ЭМИ, фазовый шум, джиттер и др.) с их влиянием на оценку амплитуды и частоты.
Далее анализируются методы измерения: от простых аналоговых (компараторы, частотомеры, ФАПЧ и др.) до цифровых (АЦП + МК, БПФ, корреляция, измерение по нулевым пересечениям, гистограммный анализ и др.).
Для каждого метода описаны принципы работы, достоинства и недостатки, сложность реализации, стоимость компонентов, помехоустойчивость и гибкость алгоритмов. Выбран предложенный подход (STM32F407 + высокоскоростной АЦП Analog Devices с 18.6 MS/s) и обоснованы его преимущества: высокая скорость выборки для построения гистограмм амплитуд и точного измерения периода, гибкость цифровой обработки на компьютере, возможности глубокой постобработки.
Проведен краткий патентный поиск: показано, что есть отдельные патенты на методы измерения частоты и спектральный анализ (например, RU2183839C1, RU2229139C1), но нет явно серийных узкоспециальных приборов за исключением осциллографов[7].
Сформулированы критерии сравнения методов (сложность разработки, стоимость, гибкость, точность) и приведены таблицы сравнения. Рекомендуются направления экспериментальной проверки, включая тесты с различными сигналами и помехами.
1.1 Периодические сигналы: определение и значение

Определение: Сигнал называется периодическим, если его форма повторяется с постоянным периодом $T$, то есть $x(t)=x(t+T)$ при любом $t$[3]. Простейшая форма – гармоническое (синусоидальное) колебание с амплитудой $A$, частотой $f=1/T$ и фазой $\varphi_0$[4][3]. Сумма гармоник различной кратности основной частоты порождает сложные периодические волны (например, меандр, треугольник). Фурье-преобразование позволяет разложить любой периодический сигнал в ряд синусоид с частотами $n/T$[1][5]. Это ключевое свойство периодических сигналов: дискретный (линейчатый) спектр с отдельными гармониками, амплитуды которых описывают форму сигнала.
Значимость: Периодические сигналы являются фундаментальной основой практически всех электротехнических систем. Они служат несущими для передачи информации, опорными сигналами синхронизации, тестовыми сигналами для калибровки приборов и т.д. Например, в радиосвязи и телекоммуникациях распространены синусоидальные несущие (для модуляции данных) и прямоугольные тактовые сигналы; в радиолокации – периодические импульсы или ЧМ/ФМ-модулированные посылки; в медицине – периодические биологические сигналы (ЭКГ, ЭЭГ) несут информацию о состоянии органов; в промышленной электронике – опорные частоты тактовых генераторов, ШИМ-сигналы управления двигателями и источниками питания; в приборах контроля – эталонные формы сигналов (синусоидальные, пилы, комплексы гармоник) для калибровки и тестирования датчиков и схем. Таким образом, возможности надёжного измерения амплитуды, частоты и формы периодических сигналов критически важны для систем связи, радиолокации, измерительной техники, медицинской аппаратуры и промышленного оборудования. Например, в системах 5G/6G требуются сверхчистые (низкошумовы) несущие сигналы с высокой стабильностью и точностью[6], а в измерительной технике (осциллографах, анализаторах спектра) – эталонные сигнализаторы для проверки аппаратуры. Эффективное определение параметров периодических сигналов позволяет диагностировать неисправности (анализ гармоник, фазового шума и импульсных искажений указывает на проблемы аппаратуры), оптимизировать работу систем связи (устойчивость к помехам определяется характеристиками несущих) и обеспечить точность управления (правильный такт синхронных схем).

1.2 Области применения и практическая значимость
Телекоммуникации: При передаче цифровых и аналоговых данных основную роль играют периодические колебания – синусоидальные несущие (РЧ и оптические) с точной частотой и амплитудой[6]. Тайминговые сигналы (тактовые или синхросигналы) – прямоугольные волны – «сердце» цифровых каналов[6]. Измерители параметров таких сигналов применяются в радио и оптике (проверка качества несущей, уровня модуляции, помехоустойчивости каналов).
Радиолокация и радионавигация: Зондирующие сигналы РЛС обычно представляют собой короткие импульсы или ЧМ/ФМ-посылки с точно заданной повторяющейся структурой. Измерение их амплитуды и периода важно для оценки дальности и скорости целей. В системах доплеровской обработки изменения частоты периодической несущей дают информацию о движении объекта[7]. Надёжная оценка частоты/фазы сигналов обеспечивает высокую точность позиционирования в навигации.
Медицина и биосигналы: Электрокардиограмма (ЭКГ), электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и другие биоэлектрические сигналы имеют периодический характер или содержат периодические компоненты (например, сердечные сокращения). Устройства для сбора и анализа таких сигналов используют измерители частоты и амплитуды (анализ пиков QRS, синхронизация на кардиоток) для диагностики. Пульсоксиметры, аппараты УЗИ и др. также генерируют и анализируют колебания.
Промышленное управление и автоматика: В системах управления двигателями и электропитанием широко применяются ШИМ и другие периодические сигналы для регулирования мощности. Измерители параметров сигналов помогают калибровать датчики тока/напряжения и контролировать качество сетей. Промышленные тестовые стенды (например, испытательные стенды микросхем) генерируют опорные периодические сигналы для проверки характеристик устройств (см. «Кристалл»-проект).
Контрольно-измерительная аппаратура: Осциллографы, анализаторы спектра, частотомеры сами выступают в роли измерителей параметров сигналов. Они оперируют реальными периодическими сигналами и помехами и проверяют их параметры. Отсутствие специализированных приборов (кроме универсальных осциллографов, например, Tektronix TDS7404B[2]) делает актуальной разработку компактных цифровых измерителей параметров сигнала.

1.3 Виды помех и их влияние на измерения
Периодические сигналы в реальной обстановке искажаются множеством помех и шумов. Основные виды:
Тепловой шум (джонсоновский): Широкополосный шум, генерируемый тепловым движением электронов в резисторах и полупроводниках. Его спектральная плотность постоянна (белый шум). Он повышает фоновый уровень сигнала, снижая отношение сигнал/шум (SNR). Влияние: для измерения амплитуды шум вносит случайную погрешность, пропорциональную RMS-значению шума; для частоты – генерирует разброс синхронизации (тактовых импульсов), что уменьшает точность определения периода. При низком SNR резкость гистограммной оценки амплитуды падает, а дисперсия измеренных периодов растёт. При SNR около 0 дБ погрешность частоты может достигать нескольких процентов (зависит от алгоритма измерения).
Фазовый шум и джиттер: Кратковременные флуктуации фазы или времени периодического сигнала. Вызываются нестабильностью генератора, шумом в усилителях, квантованием АЦП и др.[8]. Фазовый шум приводит к расширению спектральной линии сигнала и нелинейному изменению частоты во времени; джиттер (колебания фронтов) создаёт дисперсию замера периода. Фазовый шум часто измеряют в дБ/Hz и учитывают при проектировании ФАПЧ; большой джиттер ограничивает разрешающую способность частотомеров. Например, даже при хорошей среде измерения малейшие флуктуации «времени прихода» фронта (десятки пс) дают миллисекундный разброс при частоте в кГц.
Импульсные помехи: Кратковременные высокоамплитудные выбросы (например, от коммутационных переходов, грозовых разрядов)[9]. Они составляют узкополосную или широкополосную помеху с большим пиковым значением. При приёме такие выбросы порой полностью «забивают» сигнал на время импульса. Методы борьбы (фильтрация, амплитудное ограничение) смещают уровень усиления, но меряют их нелинейность. Для нашего измерителя импульсная помеха может давать ложный пик в гистограмме амплитуд или сбивать определение начала/конца периода. Устройство должно фильтровать такие помехи.
Электромагнитные помехи (ЭМИ): Узкополосные сигналы от другого оборудования (помехи бытовой сети, радиопередатчики и т.п.) накладываются на исходный сигнал. Они создают периодические или близкие к периодическим добавочные колебания. В спектре ЭМИ проявляются как дополнительные линии или спайки. На измерения: узкополосные помехи искажают форму гистограммы (появляются побочные пики), добавляют шум в амплитудный анализ. Например, помеха 50 Гц часто влияет на измерения низкочастотных сигналов, а радиочастотная помеха – на ВЧ.
Другие шумы (слипания, дробовой шум, 1/f-шум и т.д.): Реже влияют напрямую, но могут рассыпать оценку амплитуды на больших частотах и малых сигналах. Их эффекты проявляются при малых амплитудах (дробовой шум при малом токе) или в области низких частот (фликкер шум).
Как итог, влияние помех приводит к снижению точности измерения амплитуды и частоты. Обычно оценку качества делают через отношение SNR и статистические погрешности. Важен выбор метода измерения с хорошей помехоустойчивостью или последующей цифровой фильтрацией.

[bookmark: критерии-и-метрики-сравнения-методов]Критерии и метрики сравнения методов
Для объективной оценки методов введём следующие критерии:
- Сложность разработки: количество трудозатрат для реализации устройства, выражается в виде человеко-часов и необходимых компетенций для реализации как аппаратной части устройства, так и программной;
- Стоимость компонентов: цена всех комплектующих, за исключением печатных плат и базовых компонентов (резисторы, конденсаторы, керамические резонаторы и прочие компоненты с пренебрежительно маленькой стоимостью) (народное – «рассыпуха»);
- Возможности обработки: какие параметры сигнала можно измерить (амплитуда, частота, фаза, форма), доступность модификации алгоритмов;
- Точность и разрешающая способность при шуме: погрешность измерения амплитуды/частоты при заданном уровне шума (SNR);
- Время реакции: задержка системы и скорость измерений (важно для динамических сигналов);

Существующие подходы к измерению параметров сигналов
Самый простой метод измерения параметров – аналоговый. Метод подразумевает специализированную аналоговую схему, которая будет решать одну единственную задачу без возможности изменения алгоритма решения задачи без изменения электрической схемы. Рассмотрим основные подходы:
[bookmark: аналоговые-методы]Компараторы и пороговые детекторы преобразуют входной сигнал в цифровую последовательность импульсов (сигнализации фронтов). Просты по реализации (цена – дешёвые ОУ или компараторы), но чувствительны к уровню смещения и шуму (каждый фронт может «дребезжать» из-за шипов). Требуют дополнительной схемы стабилизации порога. Плюс: просты, работают в реальном времени, не требуют АЦП и ЦП. Минус: низкая гибкость: алгоритм детектирования фиксирован (обычно срабатывание по одному порогу или Шор-схема), трудно обрабатывать форму. Подход хорош для цифровых частотомеров и простых измерителей амплитуды, но с низкой точностью при шуме[10].
Частотомеры (прямой счёт): Известный метод – считать число периодов исследуемого сигнала за фиксированный промежуток времени (метод прямого счета)[10][11]. Схема типового цифрового частотомера (см. методичку) содержит входное согласующее устройство, формирователь импульсов и счётчик[10][11]. Принцип прост: за время $T_{сч}$ подсчитывают $N$ полных периодов сигнала, после чего $f=N/T_{сч}$[11]. Плюс: высокая точность при больших счётных интервалах, простота измерения синусоид. Минус: нечувствителен к изменению формы (измеряет лишь частоту), низкая гибкость, чувствительность к помехам (один лишний/пропущенный импульс даёт ошибку). Погрешность связана с ограничением разрядности счётчика (интервал времени) и нестабильностью базового генератора. Для очень высоких частот требуется дорогая электроника.
Фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ): Система PLL автоматически синхронизирует генератор-эталон с входным сигналом по фазе. По управляющему напряжению или счётчику импульсов ФАПЧ можно определить частоту входного сигнала. Плюс: гладкий выход и автоматическая фильтрация высокочастотного шума. Минус: относительно медленная реакция (настройка), сложность схемы (ФД, ФАПЧ-цепь, VCO), сложно измерить амплитуду или форму (обычно выход – только частота). Применим в радиотехнике для демодуляции, но для прямого измерения параметров сигнала в шуме даёт лишь оценку частоты.
Вместе с аналоговыми методами обработки сигнала, существуют так же цифровые методы. В основе таких методов лежит быстродействующий АЦП и цифровая схема обработки сигнала. Рассмотрим наиболее распространенные методы:
ADC + микроконтроллер: Измеряемый сигнал оцифровывается на высокоскоростном АЦП и обрабатывается цифровыми алгоритмами. Возможные методы оценки:
FFT (БПФ): вычисление спектра для определения частоты/гармоник[1][5]. Нужен достаточный набор отсчётов (N) и вычислительная мощность. + Обнаруживает несколько гармоник, оценивает спектр. – Ограничения по скорости (нужно выполнять БПФ), чувствителен к оконечным эффектам и утечкам, требует хорошей синхронизации опорного такта.
Метод нулевых пересечений: в цифровой форме: отмечаем индексы перепадов знака (или срабатываний порога) в оцифрованном сигнале и вычисляем средний период. + Простота: не требует FFT, подходит для одномногармонических сигналов. – Чувствителен к шуму на фронтах (кроме если используют предварительную фильтрацию). Частотная точность ограничена шумом.
Кросс-корреляция: вычисляем корреляцию сигнала с самим собой со сдвигом (автокорреляция) или с известными шаблонами. Пик корреляции указывает период/фазу. + Обнаруживает период даже при зашумленном сигнале, устойчивее при низком SNR. – Требует много вычислений и памяти.
Гистограммный анализ: накапливаем гистограмму отсчетов амплитуд за длительный период. Пиковые бины гистограммы соответствуют характерным уровням сигнала (например, нижняя и верхняя границы прямоугольника, центральная линия нуля). Частоту сигнала можно оценить по средней длине периода (например, подсчет среднего числа отсчетов между совпадающими гистограммными пиками)[10][11]. + Очень устойчива к шуму в границах: шум «размазывает» гистограмму, но пики остаются. – Требует большого числа отсчетов (глубина анализа), может медленно реагировать на изменение сигнала.
DSP/FPGA: Аппаратные DSP-модули или FPGA-реализации позволяют проводить на лету обработку высокоскоростных потоков (БПФ, декомпозиция, корреляция и др.). Высокая цена разработки, но очень высокая производительность и гибкость алгоритма (микширование сигналов, цифровые фильтры). В лабораториях и промышленности используются ПЛИС для анализа сигналов в реальном времени (радиотехника, SDR-системы).
Специализированные цифровые анализаторы: Например, анализаторы фазового шума и джиттера (генераторы тестовых паттернов и гистограммеры фронтов) применяют многоканальные АЦП и ковариационный анализ для глубокой оценки стабильности сигналов. В нашем случае более простые решения на АЦП+MCU покрывают основную часть требований.
Сравнительный анализ методов: Основные критерии сравнения – сложность разработки, стоимость, возможности обработки и адаптации алгоритмов, помехоустойчивость и точность измерений. Приведём схематичный сравнительный анализ в таблице:
	Метод
	Принцип
	Сложность / стоимость
	Устойчивость к шуму
	Гибкость алгоритма

	Аналоговый компаратор
	Преобразует сигнал в импульсы по уровню (ШОР-схема)[10]
	Очень низкая (несколько операционных усилителей)
	Низкая (один шумовой выброс даёт ошибку)
	Почти отсутствует (фиксированный порог)

	Частотомер (прямой счёт)
	Считать $N$ периодов за $T$, $f=N/T$[11]
	Низкая (лог. схема, таймер)
	Средняя (шум на фронте ведёт к пропускам)
	Низкая (только частота)

	ФАПЧ
	VCO синхронизируется с входным, по управляющему напряжению $f$
	Средняя (ФАПЧ-узел, фильтры)
	Выше (фильтрация шумов, но ограниченная)
	Средняя (адаптация задержки)

	Аналого-цифровой осциллограф
	Высокоскоростный АЦП + ЦПЛ/ЦП (запись формы сигнала)
	Очень высокая (сложная электроника)
	Очень высокая (цифровая фильтрация)
	Очень высокая (произвольные алгоритмы)

	АЦП + MCU (гистограмма + DSP)
	Запись сигнала, цифровой анализ (гистограммы, FFT, кр. корреляция)
	Средняя (микроконтроллер и АЦП)
	Высокая (алгоритмы усреднения, фильтрация)
	Высокая (программируемость)

	БПФ-анализ (DIGITAL)
	Быстрое преобразование Фурье для спектра
	Средняя – высокая (микропроцессор/сопроц.)
	Средняя (чувствителен к оконным эффектам)
	Высокая (параметры FFT)

	Нулевые пересечения (цифровой)
	Определение моментов пересечения уровнем
	Низкая – средняя (цифровые таймеры)
	Низкая (фронт выскакивает при помехе)
	Низкая (фикс. пороги)

	Корреляционный (автокорреляция)
	Сдвиг и корреляция сигнала с самим собой
	Высокая (большая обработка)
	Очень высокая (выделяет период из шума)
	Высокая (гибкое определение шаблонов)

	Специализированные DSP/FPGA
	Аппаратная реализация алгоритмов (FFT, DM)
	Очень высокая (комплексные ПЛИС)
	Высокая (кастомные фильтры и алгоритмы)
	Очень высокая (реконфигурируемость)




Источник: составлено автором на основе принципов из литературы[10][11].

1.5 Патентный поиск и обзор аналогичных решений
В результате патентного поиска обнаружены отдельные решения, связанные с измерением параметров периодических сигналов:
- RU2183839C1 (2002): описан метод измерения частоты синусоидальных сигналов через рекуррентные формулы фаз[14]. Устройство использует операторы умножения и низкочастотные фильтры, выдаёт мгновенную оценку частоты в реальном времени[15]. Это узко специализированный алгоритм фазового отслеживания (ФАПЧ-подход);
- RU2229139C1 (2004): предлагается способ спектрального анализа сложного периодического сигнала: перемножение анализируемого сигнала с бинарным опорным, суммирование результатов за период и поиск максимума постоянной составляющей[16]. Это снижает время анализа за счёт перебора фаз опорного сигнала. Метод позволяет определить частоту и амплитуду гармоник[16];
- SU 1709262 (1992, СССР): «Калибратор периодических сигналов» (Живилов) – аппарат для генерации синусоидальных и шумоподобных сигналов. Скорее генератор, чем измеритель, но показывает интерес к периодическим сигналам;
- RU2365924 (2009): (описание на сайте allpatents) – способ измерения средней частоты периодических сигналов; детали неясны из открытых источников;
- RU2740790 (2019?): (по фрагментам поиска) – фокусируется на фазовой оценке в шуме (повышение точности фазовых измерений многочастотных сигналов). Указывает, что именно проблема наличия шумов актуальна;
Так же, в открытом доступе много различных коммерческих осциллографов, однако необходимо отметить – осциллографы решают проблему измерения формы сигнала и являются универсальным самостоятельным диагностическим инструментом для человека. В данной работе рассматривается устройство, которое можно встроить в любую установку и использовать в составе этой установке. То есть человеко-машинный интерфейс не нужен, а вот функциональность нужна.
По результатам поиска, патентов и готовых продуктов, специально заточенных на измерение амплитуды и частоты в присутствии помех (кроме генераторов/осциллографов), практически нет. Большинство публикаций и патентов предлагают лишь отдельные методы обработки или генерации сигналов[16][7].
В таблице ниже приведено сравнение найденных патентов и прототипов:
	Патент/устройство
	Суть решения
	Комментарий

	RU2183839C1 (2002)[14]
	Измерение частоты через фазовый метод с рекуррентными формулами; реализовано на составе умножители+ФНЧ
	Высокая скорость оценки, но сложная схема ФАПЧ; фокус на частоте.

	RU2229139C1 (2004)[16]
	Спектральный анализ сложных сигналов через перемножение с опорным сигналом (перебор фаз)
	Ускоряет расчёт спектра за счёт бинарного опорного; ориентирован на анализ спектра.

	SU1709262 (1992)
	Генератор / калибратор периодических сигналов
	Генерация эталонных сигналов (синусоид, шумов), не измеритель.

	RU2365924 (2009)
	Измерение средней частоты периодических сигналов
	Подробностей нет (типа прямой метод счета), заявлено ЦИ-техникой.

	Коммерческие приборы
	Осциллографы / анализаторы спектра (Tektronix, Agilent)[2]
	Готовые системы сбора и анализа сигналов; стоят дорого и крупны.


(Примечание: источники – описания патентов и спецификации).
8. Рекомендованный объём экспериментальной проверки
Для проверки и подтверждения результатов исследований предлагается следующий экспериментальный план:
Тестовые сигналы: Использовать несколько видов периодических сигналов (синусоида, прямоугольник, треугольник) на разных частотах (например, 1 кГц – 100 кГц). Для каждого генерировать сигнал стабильного уровня.
Модуляция помехами: Подавать на вход устройства контролируемые помехи:
аддитивный белый шум с разной амплитудой (менять SNR от, скажем, 0 до 40 дБ),
узкополосные помехи (синусоиды сторонних частот),
импульсные помехи (короткие выбросы).
- Измерение погрешностей: Сравнить измеренные системой амплитуды и частоты с эталонными. Построить графики погрешности vs SNR, vs уровень импульсных выбросов. Оценить стабильность измерения при длинном интегрировании (усреднении гистограммы);
- Сравнение методов: Для оценки эффективности алгоритмов можно реализовать несколько стратегий на ПК: чистый FFT-анализ, метод корреляции, гистограммный. Сопоставить их результаты по точности и скорости вычисления;
- Тест погрешностей: Измерить собственный шум системы (ждущий режим) и погрешность АЦП (шум квантования, привод), чтобы отделить ошибки алгоритма от аппаратных.
- Интеграция в проект «Кристалл»: Проверить в реальном применении: интегрировать измерительный тракт в отладочную установку тестирования микросхем («кристалл»), как было сделано в коммерческой версии проекта. Оценить надёжность в рабочей среде (температура, электропомехи корпуса и т.д.);
Требуемые компоненты и примерная стоимость: Ниже приведена таблица с основными элементами макета (указанные цены ориентировочны, если неизвестно – «не указано»):
	Компонент
	Кол-во
	Примерная стоимость
	Примечание

	МК STM32F407VGT6 (Cortex-M4)
	1
	не указано
	168 МГц, 512 КБ Flash, LQFP100[17]

	Внешний АЦП (Analog Devices)
	1
	не указано
	Высокоскоростной SAR ADC ~10-20 МГц

	Тактовый генератор (кварц 25 МГц)
	1
	не указано
	Для опорного такта MCU/ADC

	Операционный усилитель
	1
	не указано
	Для буферизации сигнала входа

	Источник питания (3.3 В, 5 В)
	1
	не указано
	Регулируемый стабилизатор

	Схема ввода/защиты (резистор, диод)
	1
	не указано
	Защита входа АЦП

	USB-UART конвертер или Ethernet PHY
	по необходимости
	не указано
	Для передачи данных на ПК

	Печатная плата (PCB)
	1
	не указано
	Макетная плата с разводкой


Источник: составлено автором (цены ориентировочные).
Рекомендуемые рисунки (для включения):
Блочная схема измерительного тракта: входное согласование – АЦП – MCU – интерфейс – ПК.
Пример гистограммы сигнала с помехой: показ центрального пика и двух боковых (границы размаха).
Графики влияния шума: например, «погрешность измерения частоты vs SNR» или «амплитуда пика гистограммы vs уровень шума».
(Если есть подходящие иллюстрации, их имеет смысл включить для наглядности.)
Выводы главы: Периодические сигналы широко применяются в радиоэлектронике и требовательны к качеству измерения в условиях шума. Множество методов измерения имеют свои преимущества и недостатки: аналоговые решения дешёвы, но ограничены; цифровые даю гибкость, но требуют серьёзной ЭВМ и высокой скорости выборки. Выбранный метод – оцифровка высокоскоростным АЦП и гистограммный/цифровой анализ на STM32F407+ПК – обеспечивает баланс «цена/производительность». Он позволяет стабильно извлекать амплитуду и частоту из зашумлённого сигнала за счёт большого числа отсчётов и мощной обработки. Результаты патентного поиска подтверждают, что эта комбинация аппаратного ускорителя (высокоскоростной АЦП) и программной гибкости – уникальна среди публично известных решений (за исключением лабораторных осциллографов)[2][16].
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Выбор компонентов: Предложенный макет основан на микроконтроллере STM32F407 (ARM Cortex-M4, 168 МГц) и высокоскоростном АЦП от Analog Devices (8 бит, скорость до 40 Мвыб/с). STM32F407 содержит три 12-битных АЦП с максимальной скоростью 2.4 MS/s (в 3-хканальном режиме до 7.2 MS/s)[12], что недостаточно для наших целей. Поэтому выбран внешний SAR-ADC от Analog Devices, способный в реальном времени снимать сигнал с частотой до десятков МГц (многие современные АЦП имеют до 125 MS/s[13]).
Принцип измерения: Сигнал непрерывно дискретизируется АЦП с периодом ~53.8 нс (18.6 Мвыб/с) и передаётся через паралелльный интерфейс в STM32F407 с помощью DMA. Для оценки амплитуды строится гистограмма значений выборок: пики гистограммы соответствуют характерным уровням сигнала (нижний полюс, середина, верхний полюс). Текущее значение амплитуды берётся по разнице между верхним и нижним пиками гистограммы (или высотой центральной линии). Такой подход устойчив к шумовым выбросам: мощные шумовые выбросы приводят лишь к редким заполнениям гистограммы, но основной трёхпиковый паттерн сохраняется. Для оценки частоты используется средний период: например, подсчёт числа отсчётов ADC между совпадениями пиков (или усреднение интервала нулевых пересечений). Конкретный метод – подсчёт среднего количества отсчётов между последовательными аналогичными точками сигнала – позволяет оценить $T$ с дробным разрешением. После первичной обработки в STM32F407 поток данных через USB или Ethernet передаётся на компьютер.
Ожидаемая производительность: При частоте измеряемого сигнала до $\sim$200 кГц (~5 мкс период), при 18.6 MS/s получается ~93 отсчёта на период. Это обеспечивает точность измерения амплитуды до $\sim1\%$ (при 8–12 битах АЦП) и частоты до долей процента, в зависимости от SNR. Встроенные АЦП STM32 были бы слишком медленны; внешний АЦП дает прецизионный образ сигнала с малым джиттером. Ограничения: при переходе на МГц-сигналы необходимо убедиться, что DMA и MCU успевают обрабатывать данные. Также амплитуда ограничена входным диапазоном АЦП (±Vref). Шум АЦП и низкое разрешение (8–12 бит) накладывают погрешность (~несколько единиц младшего бита на пике). Однако за счёт большого объёма выборок система умеет усреднять ошибки.
Преимущества постобработки на ПК: Собранный поток отсчётов можно передать на PC для более сложного анализа (FFT, алгоритмы линейной регрессии, корреляции, синхронизации нескольких каналов). Например, оценка фазовых искажений или выделение призвуков возможны только при хранении полной временной последовательности. Такой подход даёт лучшую адаптивность – алгоритмы легко обновляются в ПО, в отличие от жёсткой встроенной логики аналого-цифровых схем.
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